СОГЛАСОВАНО:

Председатель профкома

Чепайкина С.Б.

Протокол № \_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКОУ ООШ№ 27

Димитриева И.М.

Приказ № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

**Должностная инструкция по охране труда**

**при работе в столярной мастерской**

**ИОТ-018-2016**

С. Арамашка

**1.Общие требования безопасности.**

1.1.Все вновь поступающие на работу и обучение допускаются к работе столяра

только после прохождения медосмотра, вводного инструктажа на рабочем месте

и обучения безопасным приемам труда на рабочем месте.

1.2.Вводный инструктаж проводит инженер по охране труда или лицо, его заменяющее.

1.3.Все работающие после первичного инструктажа на рабочем месте и проверки знаний в течение 2-5 дней должны выполнять работу под наблюдением непосредственного руководителя работ, после этого оформляется допуск к самостоятельной работе. Проверку знаний по охране труда необходимо проводить ежеквартально.

1.4.При замене или модернизации оборудования, приспособлений и инструментов, нарушении работающими требований безопасности труда обязательно проводится внеочередной инструктаж.

1.5.Соблюдать правила внутреннего распорядка школы.

1.6.Не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе, а также находящихся в нездоровом (физическом или психическом) состоянии.

1.7.Администрация обязана обеспечить рабочего спецодеждой и другими средствами защиты (средствами индивидуальной защиты):

* хлопчатобумажным костюмом, халатом или фартуком;
* респиратором;
* защитными очками.

1.8.На рабочем месте необходимо иметь аптечку с медикаментами и средствами для оказания первой помощи.

1.9.О каждом несчастном случае или аварии пострадавший или очевидцы обязаны немедленно известить непосредственного руководителя.

1.10.В целях пожарной безопасности использованную ветошь складывать в специальный металлический ящик и не применять открытый огонь в пожароопасных местах.

1. Не загромождать проходы к средствам пожаротушения и электрорубильникам.
2. Запрещается работать на станках в рукавицах или перчатках, а также с забинтованными пальцами без напальчников.

1.13.Работа с напарником должна быть согласована.

1.14.Работающий не должен производить ремонт оборудование.

1.15.На месте работы нельзя допускать баловства и озорства.

1.16.Характеристика опасных и вредных производственных факторов.

*Источники возникновения фактора:*

* движущиеся части оборудования;
* обрабатываемые изделия.

*Действия фактора:*

* возможность соприкосновения рук с вращающимися и движущимися

частями оборудования и изделий;

* возможность вылета из рук обрабатываемого изделия;
* поражение электротоком.

1.17.Требования настоящей инструкции являются обязательными. Невыполнение

этих требований рассматривается как нарушение трудовой дисциплины.

**2. Требования до начала работы.**

2.1.Надеть и привести в порядок спецодежду. Заправить так, чтобы она не могла быть захвачена вращающими частями станка, волосы убрать под головной убор. Подготовить исправные средства индивидуальной зашиты. Работать в легкой обуви и обуви без задников запрещается.

2.2.Подготовить рабочее место так, чтобы оно было убрано, не загромождено, и все необходимое было под руками (заготовки должны быть уложены устойчиво на складочных местах на высоту не более 1,7 м от уровня пола).

2.3.Работать только на закрепленных станках, выполнять только работу, порученную руководителем работ.

2.4.Сосредоточить внимание на выполняемой работе, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не отвлекать других.

2.5.Перед включением станка убедиться, что пуск его никому не угрожает

опасностью.

2.6.Проверить наличие и исправность:

* ограждений на деревообрабатывающем оборудовании;
* токопроводящих частей электрооборудования;
* заземляющих устройств;
* предохранительных и подручных устройств;
* инструмента и приспособлений, разложив их в удобном для применения

порядке.

Работать только исправными инструментами и применять их по назначению. 2.7.Убедиться в нормальной работе вентиляции и нормальном освещении рабочего места.

2.8.В случае обнаружения неисправности оборудования немедленно сообщить руководителю работ и не приступать к работе до ее полного устранения.

**3.Требования безопасности во время работы**

3.1.Пользоваться защитным экраном или очками.

3.2.Во время работы оборудования не открывать и не снимать предохранительные устройства.

3.3.Отключать оборудование от электрической сети:

* уходите с рабочего места даже на короткое время;
* перерыве в подаче электроэнергии;
* уборке, смазке, чистке, регулировке и настройке;
* обнаружении каких - либо неисправностей. 3.4.

3.4.В процессе работы периодически контролировать состояние одежды и головного убора.

3.5.Не одеваться и не раздеваться у рабочего станка.

3.6.Не мыть руки в масле, эмульсии или керосине, не принимать пищу и не хранить личную одежду на рабочем месте.

3.7.Не передавать свою работу и управление оборудованием кому-либо,

3.8.Не обрабатывать детали и не использовать материалы, имеющие дефекты. 3.9.Согласовывать свои действия с действиями других.

**4.Требования безопасности в аварийных ситуациях**.

4.1.При возникновении возгорания немедленно обесточить электросеть (за исключением осветительной сети). Сообщить о пожаре всем работающим в помещении и приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения.

4.2.Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение тока) или оборван заземляющий провод, отключить оборудование, доложить руководителю работ о неисправности и без его указания к работе не приступать.

4.3.При несчастном случае следует в первую очередь освободить пострадавшего

от травмирующего фактора, при этом нужно следить за тем, чтобы самому не попасть под действие этого фактора, оказать пострадавшему первую помощь и вызвать скорую медицинскую помощь (или отправить пострадавшего в больницу), после чего сообщить руководителю работ.

**5.Требования безопасности после окончания работ.**

5.1 .Выключить оборудование.

5.2.Привести в порядок рабочее место:

* очистить его от грязи;
* убрать инструменты, приспособления, готовые детали и заготовки (уборку мелких древесных отходов производить веником).

5.3.Соблюдать чистоту и порядок в шкафу для инструментов.

5.4.Сообщить руководителю работ о замеченных недостатках, а также о принятых мерах по их устранению.

5.5.Вымыть лицо и руки теплой водой, при возможности принять душ.

Разработчик – уполномоченный по ОТ