СОГЛАСОВАНО:

Председатель профкома

Чепайкина С.Б.

Протокол № \_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКОУ ООШ№ 27

Димитриева И.М.

Приказ № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

**Должностная инструкция по охране труда при работе с компьютером,**

**принтерами, ксероксами и другими электрическими приборами.**

**ИОТ-024-2016**

С. Арамашка

**1 .Общие требования безопасности**

1.1.К работе с компьютерами, принтерами, ксероксами и другими электрическими приборами допускаются лица, обученные данной специальности, прошедшие вводный инструктаж но охране труда, инструктаж по охране груда, инструктаж по технике безопасности непосредственно на рабочем месте и инструктаж в объёме 1-й группы по электробезопасности.

1.2.При работе с дисплеями не допускается расположение рабочих мест в помещениях без естественного освещения.

1.3.Рабочие места с дисплеями от стены с оконными проемами должны находиться на расстоянии не менее 1,5 м, от других стен не менее 1 м. Расстояние от задней и боковых стен дисплея до другого работника должно быть не менее 1,5 м.

1.4.Размеры рабочей поверхности столешницы должны быть не менее 1600x900 мм. Под столешницей рабочего стола должно быть свободное пространство для ног с размерами по высоте не менее 600 мм, по ширине-500 мм, по глубине-650 мм. Рабочее место должно быть оборудовано подставкой для ног шириной 350 мм и длиной 400 мм.

1.5.Для защиты от прямых солнечных лучей должны предусматриваться солнцезащитные устройства (плёнка с металлизированным покрытием, регулируемые жалюзи с вертикальными ламелями и др.)

1.6.Для исключения бликов отражения на экранах от светильников общего освещения необходимо применять специальные фильтры для экранов, защитные козырьки или располагать источники света параллельно направлению взгляда на экран.

Пол помещения должен быть покрыт материалами, не выделяющими вредных веществ, поглощающими шум, не накапливающими статистического электричества.

Допускаемые уровни напряженности электростатических полей на рабочих местах не должны превышать 20кв\м (ГОСТ 120,145-84).

Мощность экспозиционной дозы низкоэнергетического рентгеновского излучения на расстоянии 5 см от экрана, задней и боковых стенок дисплея не должна превышать 100 мкр\ч (0,03 мкр\с).

Мощность ультрафиолетового излучения не должна превышать 10 Вг\мч на расстоянии 5 и 30 см от экрана дисплея (ГОСТ 2754-88).

1.7.Клавиатура дисплея не должна быть жестко связана с монитором. Площадь помещения из расчета на одного человека следует предусматривать не менее 6 кв.м.

1 8.На рабочих местах необходимо обеспечивать микроклиматические параметры, уровни освещенности шума и состояния воздушной среды согласно санитарным нормам.

1.9.освещение должно быть смешанным (естественным и искусственным). 1.10.Осветительные установки должны обеспечивать равномерную освещенность с помощью преимущественно отраженного или рассеянного светораспределения.

Они не должны создавать слепящих бликов на клавиатуре и других частях пульта, а также на экране дисплея в направлении глаз оператора.

1.11.Для исключения отражения на экране бликов от светильников необходимо

применять специальные фильтры для экранов, антибликерные сетки, козырьки или располагать источники света параллельно направлению взгляда на экран ВДТ с обеих сторон.

1.12.Для предотвращения образования и защиты от статистического

электричества необходимо использовать нейтрализаторы и увлажнители, а полы должны иметь антистатическое покрытие. Защита от статического

электричества должна проводиться в соответствии с санитарно -гигиеническими нормами допускаемой напряженности электрического поля.

1.13.О случаях травмирования и обнаружения неисправности оборудования работники должны немедленно сообщить руководителю. Работать на неисправном оборудовании запрещается. Не разрешается допускать на свое рабочее место лиц, не имеющих отношения к данной работе.

1.14.Работники обязаны выполнять правила безопасности, при обнаружении

возможной опасности предупредить окружающих и немедленно сообщить руководителю; содержать в чистоте рабочее место и не загромождать его посторонними предметами.

1.15.Лица, виновные в нарушении требований, изложенных в данной инструкции, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

**2.Общие требования перед началом работы.**

2.1.Осмотреть и убедиться в исправности оборудования, заземления электропроводки. В случае обнаружения неисправностей к работе не приступать. Сообщить об этом руководителю и только после устранения неполадок и его разрешения приступить к работе.

2.2.Проверить освещение рабочего места, при необходимости принять меры к ею нормализации.

**3. Требования безопасности во время работы.**

3.1.Не включать оборудование в неисправную розетку, во время работы следить, не греется ли электровилка, не нарушена ли целостность электрошнура.

3.2.Не приступать к работе с влажными руками.

3.3.Не оставлять включенное оборудование без присмотра.

3.4.Не класть предметы на оборудование и дисплей.

3.5.Режим труда и отдыха предусматривает соблюдение регламентируемых перерывов. Основным перерывом является перерыв на обед. В режиме труд должны быть дополнительные регламентированные перерывы но 10 минут каждый; два перерыва при 8-ми часовом рабочем дне. При 8-ми часовом рабочем дне с обеденным перерывом через 4 часа работы, дополнительные перерывы необходимо делать через каждые 3 часа и за 2 часа до окончания.

3.6.Режим груда и отдыха персонала, непосредственно работающего с дисплеем,

зависит от характера работы: при вводе данных, редактировании программ, чтении информации с экрана; непрерывная продолжительность работы с дисплеем не должна превышать четырех часов при 8-ми часовом рабочем дне.

3.7.Количество обрабатываемых символов (или знаков) на Лисп -Лес не должно

превышать 30000 за 4часа.

3.8.При работе на ксероксе во избежание поражения электротоком при устранении блокировки бумаги и мелком ремонте отключайте аппарат от сети.

Не устанавливайте детали с других копировальных машин. Отключайте аппарат.